|  |
| --- |
| 月盛固态继电器型号命名 |
| **SSR-40 D A- □ ... TSR-80 A A- H** **①**  **② ③ ④ ⑤** ... **① ② ③ ④ ⑤** |
|  ①产品类别 Product  **SSR**:SINGLE PHASE SOLID STATE RELAY 单相固态继电器 **TSR**:THREE PHASE SOLID STATE RELAY 三相固态继电器 |
|  ②输出电流 Output Current  小功率:10A 15A 25A 40A  中功率:60A 80A 100A 120A 150A 200A 大功率:200A 250A 300A 400A |
|  ③输入方式 Input voitage  **D**:直流DC(3-32V)ON/OFF **A**:交流AC(80-250V)ON/OFF V:电阻型调压 例：SSR-40VA W:单片机调压 例：SSR-40WA TSR-40WA-H |
|  ④输出方式 Output Voitage  **D**:直流DC  **A**:交流AC |
|  ⑤输出电压范围 Output Voitage Range  S:STANDARD TYPE单相(36-250V) 三相(36-380V)小三相带卡扣 H:HIGH VOITAGE TAYE单相(36-380V) 三相(36-480V) P:PCB插脚 R:增强型 z:正反转，整流类 |
|  例：SSR-40DA就是单相直流3-32VDC控制，负载36-380VAC，额定电流40A  TSR-25DA-H就是三相直流3-32VDC控制，负载36-480VAC，额定电流25A TSR-40WA-H就是三相固态调压器，额定电流25A，控制信号是模拟量 |