|  |
| --- |
| 月盛固态继电器型号命名 |
| **SSR-40 D A- □ ... TSR-80 A A- H**  **①**  **② ③ ④ ⑤** ... **① ② ③ ④ ⑤** |
| ①产品类别 Product   **SSR**:SINGLE PHASE SOLID STATE RELAY  单相固态继电器  **TSR**:THREE PHASE SOLID STATE RELAY  三相固态继电器 |
| ②输出电流 Output Current   小功率:10A 15A 25A 40A   中功率:60A 80A 100A 120A 150A 200A  大功率:200A 250A 300A 400A |
| ③输入方式 Input voitage   **D**:直流DC(3-32V)ON/OFF  **A**:交流AC(80-250V)ON/OFF  V:电阻型调压 例：SSR-40VA  W:单片机调压 例：SSR-40WA TSR-40WA-H |
| ④输出方式 Output Voitage   **D**:直流DC   **A**:交流AC |
| ⑤输出电压范围 Output Voitage Range   S:STANDARD TYPE单相(36-250V) 三相(36-380V)小三相带卡扣  H:HIGH VOITAGE TAYE单相(36-380V) 三相(36-480V)  P:PCB插脚  R:增强型  z:正反转，整流类 |
| 例：SSR-40DA就是单相直流3-32VDC控制，负载36-380VAC，额定电流40A    TSR-25DA-H就是三相直流3-32VDC控制，负载36-480VAC，额定电流25A  TSR-40WA-H就是三相固态调压器，额定电流25A，控制信号是模拟量 |